Режим энергосбережения

MP узел может буферизировать кадры, прослеживать энергетические режимы каждого узла, с которым есть линк (peer MP), и использовать peer сервисные периоды для передачи данных.

Узел, работающий в режиме энергосбережения или переходящий в него, называется энергосберегающим узлом. Работа в режиме энергосбережения опциональна.

Зависящие от линка энергорежимы

Узел находится в одном из двух состояний:

бодрствующий: узел может получать/передавать кадры и использует всю мощность;

дремлющий: узел не может получать/передавать кадры и потребляет очень маленькую мощность.

Узлы обладают собственным энергорежимом для каждого линка, который у них есть к другому узлу. Узел поддерживает тот же режим, что и его peer MP. Энергорежимы линков одного узла независимы, поэтому узел может работать в других режимах на других линках. Узел поддерживает энергорежим и для non-peer MP узлов (см. 11В.13.2 ).

Определены 3 энергорежима: активный, легкий сон, глубокий сон.

Активный режим (Active mode): узел все время в бодрствующем состоянии.

Режим легкого сна (Light sleep mode): узел переключается между бодрствованием и сном по правилам приема и передачи кадров. Узел слушает все маяки своих peer MP.

Режим глубокого сна (Deep sleep mode): узел переключается между бодрствованием и сном по правилам приема и передачи кадров. Узел может решить не слушать маяки от своего peer MP.

Используемый энергорежим указан двумя полями: Power Save Level и Power Management в поле Frame Control.

Таблица 1. Определение энергорежима.

Уровень активности	Энергорежим	Поле Power Management	Поле Power Save Level
Наивысший	Active Mode	0	Reserved
Средний	Light Sleep Mode	1	0
Низший	Deep Sleep Mode	1	1

Для взаимодействия с peer MP узлами в режимах Light Sleep Mode и Deep Sleep Mode соответственно узел может установить Active Mode для обоих. Два энергосберегающих узла устанавливают между собой режим Deep Sleep Mode.

Энергорежимы для non-peer линков

Узел указывает свой non-peer энергорежим в поле Power Management в маяках и Probe Response кадрах, а также в groupcast кадрах. Non-peer энергорежим требуется, когда non-peer MP узел шлет Probe Request и Peer Link Open Request кадры. В результате будет установлен энергорежим, равный или меньший наименее активному режиму, в котором работает данный узел со своими peer узлами.

Индикаторы энергорежима и переходы между энергорежимами

Все индикаторы энергорежима указаны в таблице 1. В соответствии с ней выставляются указанные биты в unicast кадрах, посылаемых по соответствующему линку.

Алгоритм запуска смены энергорежима - вне данного стандарта.

Переход на более активный уровень

Переход на менее активный уровень

Mesh TIM переходы

Mesh TIM типы

Окно бодрствования (Awake Window)

Поддержка энергосбережения