Сигналы в IEEE 802.11s

В тексте слова “маяк”, “сигнал” и его синонимы и “beacon” обозначают одно и то же.

Сокращения

ATIM	Announcement Traffic Indication Message	IE	Information Element
DTIM	Delivery Traffic Indication Message	TU	Time Unit = 1024 мкс
TSF	Timing Synchronization Function
MBCA	Mesh Beacon Collision Avoidance
TBTT	Target Beacon Transmission Time

Обзор стандарта версии 1

Управление потребляемой мощностью

Использование механизмов для BSS/IBSS с некоторыми изменениями

ATIM окно, ATIM кадры - новые правила

TIM IE в сигнальном кадре, PS-poll кадр (упорядочивающий передачу по каналам)

APSD механизм

Уменьшена частота передачи сигналов

сигналы передаются только с периодом DTIM

эффективное разделение ответственности за Mesh сигнализацию

Эффективное рекламирование режима энергосбережения

указано в сигнальных кадрах

указано через PS бит в поле Frame Control

Задает механизмы, позволяющие узлам MP бодрствовать только необходимый для действительного приема сигнала период времени

эффективное использование “more data bit” и “EOSP”

Синхронизация (2 вида ) (также обеспечивает высокую производительность MAC-схемы)

интервалы отправки сигналов узлами MP могут быть разные

TSF-функция для всей Mesh-сети: обновление времени одновременно с интервалом DTIM, все узлы MP испускают сигналы со своим локальным временем, обновление времени по самому быстрому из полученных времен

Операция Sleep-wake на основе ATIM

DTIM - период времени для отправки узлами сигналов, уникален для всей сети.

ATIM - интервал времени сразу после передачи узлом сигнала, т.е. в начале интервала DTIM. В течение ATIM гарантируется бодрствование узла. За это время узел получает управляющий трафик, в котором могут быть:

указание, что передается трафик, ждущий обработки, т.е. “повисший” (pending);

изменения в PS-статусе,

возобновление приостановленных ранее потоков.

В зависимости от полученных за время ATIM данных, узел остается бодрствующим соответствующее время и после завершения интервала ATIM.

Обзор стандарта версии 2

Сигнализация и синхронизация в Mesh

Режим энергосбережения