Улучшения ядра ветки linux-omap

Использование ядра из головы ветки linux-omap на n8x0 имеет следующие недостатки:

нет поддержки DSP (как написано в stlc45xx/README);

нет поддержки standby/suspend-resume;

долгая загрузка.

Хочется исправить эти недостатки.