Настройка rootfs для N810

Настройка сводится к тому, чтобы положить init, stlc45xx.ko и каталог stlc45xx с калибровочными данными в /mnt/initfs/root, а в конфигурации ядра указать init=/root/init. По умолчанию /mnt/initfs примонтирован ro, так что mount -o remount,rw /mnt/initfs

Скрипт и калибровочные данные в cvs: kkv.spb.su:/home/cvs projects/olpcmesh/src/n8x0-olpc-mesh/n810