Стандарты в стадии разработки

IEEE 802.11k

Разработан для замера показателей радио-ресурса и для обеспечения обратной связи точек доступа и коммутаторов с клиентом, что улучшает производительность и надежность. Собираются данные о загрузке канала и соседях по сети, на основании чего принимается решение о более эффективном использовании доступного спектра, мощности и полосы пропускания. В объединении с 802.11v это дает предсказуемую производительность перехода к другой точке доступа.

Стандарт не требует изменений в аппаратном обеспечении.

Принятие решения по роумингу (подключению к другой точке доступа)

Точки доступа могут предоставить информацию по наиболее подходящей клиенту другой точке доступа. Для этого точка доступа говорит клиенту собрать информацию по всем кадрам-маячкам других AP на определенном канале и переслать ей эти данные. АР анализирует способ шифрования, силу сигнала (воспринимаемую клиентом) и доступные сервисы (например, подходящие SSID). АР посылает клиенту список этих точек доступа с характеристиками, и клиент выбирает другую АР.

Информация по состоянию радио-частотного канала

Точка доступа может проверять, что клиент шлет по каналу информацию, энергетически не соответствующую стандарту 802.11, и решить, что на канале имеется значительная интерференция из-за помех от не-802.11 устройств. Также АР может запросить у клиента информацию о загрузке канала и статистику использования для принятия решения.

Скрытые узлы

Проблема скрытых узлов может привести к коллизиям и повторным пересылкам в области действия данной точки доступа. Клиентские станции способны опрашивать пространство на наличие других клиентов (возможно и за пределами области данной АР). АР запрашивает эту информацию и перенаправляет клиентов за пределами своей области к более подходящим АР.

Статистика клиента

АР может собирает информацию о производительности WLAN сама. В стандарте добавлена возможность получить и статистику клиентов (например, данные о количестве повторных попыток, переданных и полученных пакетов) для более точной оценки производительности.

Transmit Power Control (TCP) - контроль мощности передачи

Предполагается использовать дополнительные частоты полосы пропускания в соответствии с региональными особенностями. Начальные шаги были предприняты в 802.11h. Ратификация ожидалась к концу 2007 ( она состоялась?).

IEEE 802.11n

Первый вариант позволяет достичь пропускной способности до 500 Мб/с, используя технику множественного ввода и множественного вывода (MIMO, Multiple Input Multiple Output). Канал в 40 МГц. Есть поддержка 20 МГц для обратной совместимости. Скорость может достигать 250 МБ/с (конфигурация 2х2 MIMO), 500 Мб/с (конфигурация 4×4 MIMO).

Второе предложение: 540 Мб/с с конфигурацией 4×4 MIMO и каналами 40 МГц, поддержка 20 МГц канала. Базовая система, используя 20 МГц каналов и 2х2 MIMO-OFDM технологию, будет обеспечивать скорость передачи данных до 135 МБ/с и сохранит совместимость с 802.11а.

Итоговый вариант будет работать на частоте пропускания 2.4 ГГц и 5 ГГц. Стандарт будет использовать технологию MIMO и будет совместим с 802.11b/g/a.

Выход стандарта был намечен на январь 2008.

IEEE 802.11s

Чисто беспроводные - сотовые - сети имеют децентрализованную топологию , похожую на архитектуру Интернета. Сотовая топология позволяет обходить сбойные участки сети. Такая топология также очень гибка.

Стандарт нацелен на разработку стандартного метода конфигурирования сети и добавления/удаления точек доступа. Работает на 2 уровне модели TCP/IP как традиционная локальная сеть 802-стиля. 802.11s должен обеспечить мостовое соединение ( bridging) на уровне 2 (сетевой) и взаимодействие на уровне 3 (транспортный). (1 - уровень приложения.)

На уровне 2 определен Hybrid Wireless Mesh Protocol (HWMP) для выбора маршрута и ретрансляции. HWMP комбинирует гибкость определения маршрута по требованию с расширениями, позволяющими эффективно осуществлять проактивную маршрутизацию mesh-порталов. Гибкость протокола позволяет ему адаптироваться как к ифраструктурным, так и самостоятельным ad hoc сетям. Стандарт обеспечит взаимодействие всех mesh-сетей. Фреймворк mesh-сетей позволяет интегрировать и любой другой протокол выбора маршрута.

Расширения спецификации стирают разницу между клиентом сети и инфраструктурой. Устройства-клиенты могут также устанавливать соединения точка-точка с другими клиентами и точками доступа.

В стандарте определены 2 класса беспроводных узлов: mesh-узлы (MP - “mesh points” - поддерживают mesh-сервисы, опционально - сервисы точек доступа) и клиентские станции. MP может быть либо только инфраструктурными узлами, либо предоставлять еще и функции пользовательской станции. Mesh точка доступа (MAP) совмещает функции AP и сервисы mesh.

Выход стандарта был намечен на март 2008.

IEEE 802.11v

Сейчас возможно прямо управлять точками доступа, но нет прямого контроля рабочих станций. Станция сама решает, к какой AP подключиться. Для балансировки нагрузки на точки доступа и более производительного и оптимального роуминга, а также более быстрой ликвидации проблем и началась работа над стандартом.

Стандарт позволит управлять выбором оптимальной точки доступа, указать станции, какой SSID использовать, и надежное и безопасное снабжение станции конфигурационной информацией (например, данные для удостоверения подлинности).

802.11v опирается на 802.11k, который в свою очередь определит несколькр MIB (Management Information Base) в стиле SNMP для моделирования клиента и упавления его данными.

Проверка стандарта группой специалистов намечена на январь 2009 года.

IEEE 802.11w

802.11i защищает сами кадры, но не спасает от несанкционированного извлечения информации или изменения сообщения. Управляющие кадры несут информацию о траффике, ассоциации и аутентификации, мониторинге и контроле устройств сети.

Защита кадров включает:

шифрование данных в кадрах с одним адресатом - защита от подслушивания,

интеграцию сообщений со множеством адресатов (broadcast/multicast) - защита от подлога и атак повтора ( replay attacks).

Утверждение стандарта - в первой половине 2008 года.