[Article] Open Source реализации стандарта 802.11s (mesh)

Стандартизация

Стандартизация обеспечивает совместимость разработок различных производителей. При наличии стандарта разработка протоколов по поддержке mesh-сетей и внедрение устройств на базе этих протоколов может вестись повсеместно. Таким стандартом по организации mesh-сетей является IEEE 802.11s, находящийся сейчас в состоянии разработки и имеющий статус черновика. Стандарт IEEE 802.11s призван определить архитектуру mesh-сети и протокол взаимодействия.

Вписать кратко историю изменений черновика

Архитетура

MP, MAP, клиентские станции, mesh-порталы - понятия Mesh-сетей, введенные стандартом

Протокол взаимодействия

В соответствии с черновиком стандарта Mesh-сеть основана на простой Wi-Fi сети, но отличается от нее на сетевом и транспортном уровнях TCP/IP модели.

На сетевом уровне определен используемый по умолчанию протокол маршрутизации Hybrid Wireless Mesh Protocol (HWMP), который комбинирует гибкость определения маршрута по требованию ( гибкость в чем, чем обеспечена) с эффективной проактивной маршрутизацией mesh-порталов. HWMP основан на протоколе AODV (RFC 3561) и маршрутизации по дереву.

Черновик определяет два протокола:

“fish-eye”, или Radio-Aware OLSR, или RA-OLSR (вдохновлен протоколом HSLS) основан на проактивном протоколе маршрутизации OLSR (IETF RFC 3626) для мобильных и беспроводных сетей Ad-Hoc, но улучшен за счет определения качества связи между узлами.

Подходы, используемые в маршрутизации в mesh-сетях ( понять, какие подходы использует стандарт):

RA-OLSR

подход заключается в использовании протокола OSPF с добавлением с нему беспроводных интерфейсов (это link-state протокол, т.е. по типу DSDV)

подход заключается в использовании реактивного протокола маршрутизации. Причем так как link-state протоколы требуют синхронизации базы данных ( из описания OLSR - разобраться), такие протоколы используют подход distance vector пртоколов (как например AODV).