Стек ZigBee для Linux

Задачи

разобраться с драйвером ZigBee и предоставляемым им интерфейсом;

разобраться с User Mode Linux – как устанавливать/запускать;

разобраться с Ethereal – как написать свой анализатор протокола;

Результаты

User Mode Linux

Входит в ядра серии 2.6. Должен собираться и работать по make ARCH=um defconfig ; make ARCH=um. Однако, ванильные 2.6.21, 2.6.21.7, 2.6.23.14 не собрались. Собралось 2.6.25. Готовлю статистику по собираемости.

Драйвер ZigBee

Не собирается. Помимо глюков в Makefile (не уверен, надо продолжать разбираться с системой сборки ядра) есть ссылки на поля, отсутствующие в структурах.