Исследования LustreFS

: требует переработки

Найти расположение CVS Люстры

Выкачать от туда голову проекта (в ней поискать конфигурации для сборки ядра 2.6.21)

Откомпилять ядро, применив патчи которые находятся в kernel_patches/patches проекта lustre. Там же в kernel_patches валяется список патчей, которые необходимо применить для конкретной версии ядра. Патчи применяются при помощи некого squilt (man squilt). возможно саму люстру взять версии релиз, а из CVS вынуть именно патчи и конфигурацию ядра.

Откомпилять сам проект (возможно там потребуется откомпилять какие-то библиотеки внутри него, пока это темное место. требуется освещение при помощи мануала и вики)

Дальнейшие действия

Дальниейшие шаги определены в общем виде и будут уточнены ближе к делу

Разобраться что к чему в самой люстре (есть куча каких-то утилит для ее управлением)

Подключить люстру на “тварях”.

Вопросы

Вопросы, требующие уточнения.

Как в принципе происходит прошивка XO? как заменить родное ядро, на собственное? – как насчет стандартного механизма сборки ядра из SRPM и установки полученного RPM на ХО? в дальнейшем можно будет поместить этот RPM в репозитарий из которого собирается образ прошивки…