Задача управления трафиком в клиентских Mesh-сетях

Актуальность

В настоящее время появились мобильные и ультрамобильные устройства, поддерживающие беспроводные соединения друг с другом и способные образовывать клиентскую mesh-сеть. Такая сеть предполагает взаимодействие группы узлов без каких-либо инфраструктурных элементов (серверов, концентраторов, точек доступа и пр.). Примером такого устройства является XO.

Подавляющее большинство современных протоколов IP-маршрутизации ориентированы на инфраструктурные сети, что определяет ряд существенных недостатков при применении их в mesh-сетях. К этим недостаткам относятся следующие:

неэффективность алгоритмов ограничения объема служебного (управляющего) трафика в динамических (как по топологии так и по структуре потоков данных) сетях;

примитивность алгоритмов изменения топологии Ad Hoc сети для балансировки нагрузки;

отсутствие формальных моделей поведения mesh-сетей и как следствие преобладание эмпирических правил над алгоритмическими для управления такими сетями;

Исследования в данной области являются актуальными.

Цель

Повышение эффективности работы клиентских mesh-сетей

Задачи

Исследовательские

Обзор состояния алгоритмов, стандартов и программных реализаций протоколов управления/маршрутизации

Сбор и классификация научных работ за последние годы в областях:

Маршрутизация и управление в Ad Hoc и Mesh сетях

Управление QoS

Маршрутизация

Классификация устройств и производителей в которых требуется поддержка клиентских mesh-сетей

Разработка и исследование формальной модели клиентской mesh-сети, подразумевающей

управление QoS

динамическую реконфигурацию топологии

управление объемом служебного трафика

Разработки

Моделирование и изучение параметров модели

Разработка и тестирование протоколов управления и маршрутизации

Разработка Open Source реализаций для XO

Тестирование “вживую” на оборудовании

Документирование

публикация результатов в журналах и сборниках трудов конференций

разработка RFC