XIP kernel

cat <(head -c 96M /dev/zero) builds/xip-nommu-kc705-de212/arch/xtensa/boot/xipImage /dev/zero | head -c 128M > xip-nommu-kc705-de212.image
qemu/qemu-system-xtensa -cpu de212 -M kc705-nommu -nographic -monitor none -serial stdio -pflash xip-nommu-kc705-de212.image -s