XIP kernel

cat <(head -c 96M /dev/zero) builds/xip-nommu-kc705-de212/arch/xtensa/boot/xipImage /dev/zero | head -c 128M > xip-nommu-kc705-de212.image
cat <(head -c 96M <(cat /home/jcmvbkbc/ws/tensilica/buildroot/build-xtensa-nommu-de108/images/rootfs.cramfs /dev/zero ) ) builds/xip-nommu-kc705-de212/arch/xtensa/boot/xipImage /dev/zero | head -c 128M > xip-nommu-kc705-de212.image
qemu/qemu-system-xtensa -cpu de212 -M kc705-nommu -nographic -monitor none -serial stdio -pflash xip-nommu-kc705-de212.image -s