MIPS

Описание архитектуры

PPC

PowerPC сконструированы в соответствии с принципами RISC, в рамках концепции возможна суперскалярная реализация. Существуют версии дизайна как для 32-х, так и для 64-хразрядных вариантов. Помимо базовых спецификаций POWER, PowerPC обладает:

Возможностью работы в двух (big-endian и little-endian) режимах; PowerPC может переключаться между режимами во время вычислений (см. ниже). Этой возможности нет в PowerPC G5.

Однопроходными формами некоторых инструкций для вычислений с плавающей точкой, в добавление к двухпроходным.

Дополнительными инструкциями для вычислений с плавающей точкой, введённые по настоянию Apple

Обратной совместимостью с 32-хразрядным режимом в 64-разрядных версиях.

Отсутствием некоторых особо специфических команд POWER, некоторые из которых могут эмулироваться операционной системой, если понадобятся.