DNAT и с чем его едят

Исходная ссылка: http://www.koryazhma.ru/net/dimez/dnat/

ДАНО: Локальная сеть, роутер с 2-мя сетевыми карточками(под управлением Linux), в одну карточку включен шнур, по которому идёт интернет Из роутера идёт второй шнур, который раздаёт этот интернет всей локалке.

НАДО: “Пробросить” порт(либо вообще “выкинуть” машину наружу) внутрь локалки, то-есть обеспечить доступ извне(из дикого интернета) к какой-то локальной машине.

РЕШЕНИЕ: Сразу скажу, что на ядрах 2.2.x это нормально не получается, только используя утилиты iproute2 Алексея Кузнецова(сам не пробовал, но, говорят, получается). Так что я рассматриваю вариант kernel-2.4.x + iptables.

Ставим ЯДРО (посвежее), в ядре включаем всё, что касаемо iptables, ставим IPTABLES(если ещё не поставлены, кстати, рекомендую ставить тоже самые свежие)

Обозначения

$EXT_R_IP - внешний IP роутера

$LOCAL_IP - внутренний “фэйковый” адрес машины, которую надо “выкидывать” наружу

$PORT1 - Порт, на который будут заходить извне и попадать на локальную машину

$PORT2 - Порт, который “выбрасывается” наружу(например, 80 - http, либо 21 - ftp)

На роутере говорим следующие команды(от рута)

* # iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $EXT_R_IP --dport $PORT1 -j DNAT --to-destination $LOCAL_IP:$PORT2 * # iptables -A FORWARD -i eth0 -d $LOCAL_IP -p tcp --dport $PORT2 -j ACCEPT

Вуаля! Машина видна снаружи!

!!!БОЛЬШОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Прежде чем “выкидывать” порт наружу - имеет смысл поставить на эту машину FIREWALL, либо поставить новую версию программы(web-сервер или прочее), которую случайно не поломают.

Вариант #2 - требуется вообще “выкинуть” машину наружу, но административными мерами(то есть, не трогая самой машины)

Тут ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Это гораздо опаснее, чем обычный “проброс” порта - так что ставить нормальный FIREWALL просто необходимость, а не прихоть!!! Обозначения

$IFACE - внешний сетевой интерфейс на роутере(например, eth0)

$NEW_IP - новый IP, на который будем “сажать” “выведенную” машину из локалки

(не может же она жить без IP :)(Если провайдер дал Вам больше одного внешнего IP-адреса)

NM,$GW - соответственно, broadcast,netmask,gateway, который выдаёт провайдер(в общих чертах)

$LOCAL_IP - тоже самое, что и вверху

Сначала надо сделать alias(у нас же нет третьей сетевой карточки) сетевого интерфейса(все команды - от рута, естественно)

# ifconfig $IFACE:0 $NEW_IP netmask $NM broadcast $BC # route add $NEW_IP gw $GW netmask 0.0.0.0 metric 1 dev $IFACE:0 # iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $NEW_IP -j DNAT --to-destination $LOCAL_IP # iptables -A FORWARD -i eth0 -d $LOCAL_IP -j ACCEPT

Ещё можно написать скрипт, который легко опускает/поднимает DNAT

—cat-/etc/rc.d/rc.dnat—

#!/bin/bash $IFACE=eth0 $LOCAL_IP="192.168.1.251" $NEW_IP="q.w.e.r" $NM="a.s.d.f" $BC="z.x.c.v" $GW="p.o.i.u" case "$1" in 'stop') iptables -D FORWARD -i eth0 -d $LOCAL_IP -j ACCEPT iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp -d $NEW_IP -j DNAT --to-destination $LOCAL_IP route del $NEW_IP gw $GW netmask 0.0.0.0 metric 1 dev $IFACE:0 ifconfig $IFACE:0 down ;; 'start') ifconfig $IFACE:0 $NEW_IP netmask $NM broadcast $BC route add $NEW_IP gw $GW netmask 0.0.0.0 metric 1 dev $IFACE:0 iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $NEW_IP -j DNAT --to-destination $LOCAL_IP iptables -A FORWARD -i eth0 -d $LOCAL_IP -j ACCEPT ;; 'restart') $0 stop && $0 start ;; *) echo "usage $0 start|stop|restart" ;; esac