Доклад читают вдвоем Ник Амеличев (НА) и Миша Кринкин (МК)

План (примерный) План, скорее всего, будет усекаться по результатам подготовки презентации Миша, я жду твоих поправок и вопросов. — Nick Amelichev 2010/12/25 22:42

[НА] Постановка задачи (волшебная картинка “3g/wlan continuity”)

многоинтерфейсные устройства позволяют “взять лучшее от каждого типа сети”

переключение между сетями (handover)

выбор оптимальной сети

одновременное подключение к нескольким сетям

Теория

Переключение 3g ↔ wifi

[НА] специфицировано в 3GPP стандарте номер 23.402

[НА] предполагает использование протокола Proxy Mobile IPv6.

[НА + МК] PMIPv6 — что это, зачем это? Основные компоненты, типы переключения

inter-LMA

intra-LMA

решения для проблемы большой задержки

[НА] Оценка качества сети — 1 слайд с фруктовой презентации

Практика

[НА] Моделирование 3G-сетей в ns-2. -“- PMIPv6 для wifi -”-

[МК] Возможные решения для переключения. Их преимущества и ограничения.

IPSec туннель

PMIP “в чистом виде” ← что уже было сделано