Встречи

Показ результатов / корректировка пути (01.03.2024)

Перегородка

Вопросы:

Корректность идеи с началом пути от сошника
Ответ: корректно, но есть нюансы - сейчас сошнИк выделяется не в полном объёме (предположительно)

Корректность идеи поиска носа по выпуклой оболочке
Ответ: корректно + завхатывать верхнюю часть бровей

Верхний и нижний предел перегородки
Ответ: верхний предел - гипофиз, нижний - верхнее нёбо (выделяется алгоритмом поиска костей)

Параметры для оценки геметрии перегородки
Ответ: сложных параметров пока не нужно, достаточно определить искривлённость в принципе

Допустимость предположения геометрической направленности КТ (только профиль или перевёрнуто)
Ответ: допустимо, все КТ считать или прямыми или перевёрнутыми

Пазухи

Вопросы:

Корректность выделения трёхмерного тела
Ответ: в цедлм достаточно корректно, даже объём действительно посчитался отличным из-за кисты

Обоснованность вычитания фона КТ
Ответ: можно вычитать фон, потерь информации быть не должно

Корректность пределов оцениваемого объёма и числа пазух
Ответ: пазух 3 основных вида, которые нужно выделять (решётчатые, лобные, верхнечелюстные)

Какие площади отверстий на краях пазух обсчитывать
Ответ: наличие и площадь соустий пазухи и канала

Рассказ о проекте

Запись встречи

Обсуждение актуальных задач (28.10.2022)

Участники: Раковский А.В., Евгений Калишенко

Актуальные задачи в порядке возрастания сложности:

Поиск и выделение:

Носовой перегородки

Полипов, аденоидов и т.п.

Решётчатых артерий

Определение:

Искривления перегородки

Узкого места и расчёт площади дыхательных пазух

Утолщения слизистой оболочки

Хватает ли дыхания на основе отношения индекса массы тела и площали дыхательного проствета? (показано ли хирургичекое лечение храпа)

Расчёт пути проведения инфундибулотомии

Учёт газодинамических эффектов и моделирование дыхательного процесса

Технические моменты:

Выбрать открытое средство для реализации функциональных расширений (3d slicer, invesalius и т.п.)

На первом этапе не рассматривать работу с движками для моделирования физики процессе (например, Unreal Engine для моделирования газодинамики на основе 3D-модели по КТ)

Ограничения на операционную системы: отсутствуют, сейчас примеряется Windows, разработку желательно вести с прицелом на кроссплатформенность Linux/Windows

Тестовые данные по КТ могут быть предоставлены для анализа по договорённости